Page1=LNB && Przełącznik
Page2=Ustawienia talerza anteny
Page3=Filtr
Page5=Statystyki
Page10=Ustawienia kabla
Page11=Filtr
Page20=Ustawienia transmisji naziemnej
Page21=Filtr
Ok=OK
Cancel=Anuluj
Dialog1=Informacje dotyczące satelity/kanału
Dialog2=Informacje dotyczące transpondera
Dialog3=Informacje dotyczące PID
Dialog4=O programie WinData
String1=Ten transponder ju?istnieje.
String2=Z podanej lokalizacji nie można wybra?tego satelity!
String3=Nie można wprowadzi?więcej ni?cztery znaki.
String4=Zakres danych wejściowych PID heksadecymalnie:0015-1FFE.
String5=Zakres danych wejściowych PID dziesiątkowo:21-8190.
String6=Ten PID ju?istnieje.
String7=Czy na pewno chcesz usunąć bieżący PID?
String8=Najpierw należy zablokowa?bieżący transponder.
String9=Filtr nie zosta?uruchomiony, powtórz blokowanie.
String10=Nie można wyładowa?wskazanego PID, spróbuj ponownie.
String11=Ta wartość musi by?mniejsza ni?45000.
String12=Błąd! Dane dotyczące PID musz?by?wypełnione!!!
String13=Danych wejściowe PID z zakresu 21 do 8190 (Heks.: 0015-1FFE)!
String14=Wartość stopni musi by?z zakresu 0?600.
String15=Nieprawidłowe dane częstotliwości, wymagana wartość z zakresu 950-14000.
String16=Nieprawidłowa szybkość transmisji symboli, wymagana wartość z zakresu 900-45000.
String17=Nieprawidłowa polaryzacja.
String18=Nie można zainicjowa?informacji o sprzęcie, reboot Windows?
String19=Ten satelita ju?istnieje.
String20=Czy na pewno chcesz usunąć bieżącego satelit?
String21=Nie można usunąć bieżącego transpondera, poniewa?nie można zatrzyma?działania filtra.
String22=Bieżący transponder zosta?ju?zmieniony. Zablokowany transponder nie jest bieżącym transponderem; najpierw zablokuj bieżący transponder.
String23=Rozmiar pliku log jest przekracza 50 MB. Czy chcesz wyzerowa?ten plik? Jeżeli nie, nie będzie ju?można zapisa?komunikatów logowania.
String24=Blokowanie, zaczekaj......
String25=Aplikacja kończy działanie, czy zapisa?bieżące, zmienione ustawienia i dane?
String26=Aplikacja odtworzy ustawienia i dane, czy na pewno chcesz odtworzenia?
String27=Czy na pewno chcesz usunąć bieżący transponder?
String28=Skanowanie, zaczekaj......
String29=Czy na pewno chcesz usunąć wszystkie transpondery?
String30=Ten kana?ju?istnieje.
String31=Czy na pewno chcesz usunąć bieżący kana?
String32=Najpierw należy zablokowa?bieżący kana?
String33=Bieżący kana?zosta?ju?zmieniony. Zablokowany kana?nie jest bieżącym kanałem; najpierw zablokuj bieżący kana?
String34=Załadowanie podanego PID nie powiodło si?
String35=Wyładowanie podanego PID nie powiodło si?
String36=Ukryj
String37=Poka?
String38=Informacje
String39=Wyjście
String40=Nazwa satelity musi by?podana!
String41=Pozycja kątowa satelity musi by?podana!
String42=Fail to read the hardware's MAC address. Please reboot Windows and try again!
String43=MAC address initialized, reboot Windows for the MAC address to take effect?
1001=Lista satelitów/kanałów
1003=Satelita/kana?
1004=Nowy
1005=Edytuj
1006=Usu?
1008=Pomoc
1009=Zastosuj
1011=Język
1013=Moc
1014=Jakość
1017=Typ anteny
1018=Stały
1019=DiSEqC 1.2 (napęd)
1020=USALS (napęd)
1021=Zasilanie LNB
1022=Sygna?tonu 22KHz
1030=Pionowa
1031=Pozioma
1036=Dodaj
1037=Usu?
1038=Ustaw limit East
1039=Ustaw limit West
1040=Anuluj limit
1041=Id?do punktu zero
1042=Id?do satelity
1043=Dziesiątkowy
1044=Heksadecymalny
1045=Ustaw PIDy Multicast automatycznie
1046=Użyj adresów MAC sprzętu
1047=Oblicz adres MAC z adresu IP połączenia Dial-up
1048=Oblicz adres MAC z adresu IP karty interfejsu sieciowego
1049=Oblicz adres MAC z następującego adresu IP
1054=IP-Data wersja 1.8.0.1
1055=Copyright ?2004-2006
1056=OK.
1057=Satelita
1058=Opcje talerza anteny
1059=Typ anteny
1060=Satelita
1061=Stopie?
1065=Opcje transpondera
1066=Transponder
1067=Częstotliwość
1068=Szybkość transmisji symboli
1072=Polaryzacja
1073=Ustawienia napędu
1074=Długość geograficzna
1075=Szerokość geograficzna
1076=Azymut
1077=Elewacja
1079=Napęd East
1080=Napęd West
1081=Test blokady
1082=Skanuj....
1083=Ustawienia filtra Unicast (Internet)
1084=Prefiks IP do MAC
1087=Domyślne PIDy
1088=Unicast PID
1089=Broadcast PID
1090=Multicast PID
1094=Adres IP Proxy
1095=Adres IP Proxy
1096=Port
1098=Ładuj
1099=Wyładuj
1100=Ustawienia LNB
1101=LNB
1102=LNB częstot.1
1103=LNB częstot.2
1105=DISEqC
1106=Tone/Data
1111=Nazwa
1112=Stopie?
1113=Nowy
1115=Szybkość transmisji symboli
1116=Częstotliwość
1118=Pionowa
1119=Pozioma
1129=Heksadecymalny(0015-1FFE)
1130=Dziesiątkowy(21-8190)
1131=Dane PID:
1132=Usu?
1134=Częstotliwość:
1137=KHz(40000 ~ 870000 KHz)
1141=Szybkość transmisji symboli:
1143=Ksps(0 ~ 7000 Ksps)
1144=Rozmiar QAM:
1150=Informacje o kanale
1151=Test blokady
1157=Ustawienia przełącznika
1159=Typ PID:
1162=MHz
1163=Ksps
1164=MHz
1165=Ksps
1166=Przywróć
1167=Pozycja napędu
1168=Pozycja:
1170=Przejd?do
1171=Ustaw
1173=Dane statystyczne
1176=Bajtów
1177=Odbierz
1178=Błąd
1179=Razem
1180=Pakietów
1181=Receive
1182=Error
1183=Total
1184=Szybkość
1193=Mbytes
1194=Mbytes
1195=Mbytes
1196=Kpakietów
1197=Kpakietów
1198=Kpakietów
1199=Kbps
1200=Test blokady
1201=Pełne skanowanie
1202=Częstotliwość
1204=Szerokość pasma
1206=Czynność
1208=Informacje o kanale
1209=KHz(51000 ~ 860000 KHz)
1210=MHz
1211=MHz(1 ~ 8 MHz)
1212=Adres MAC
162=Change MAC Address
1214=Change
1221=Save
1222=Set MAC Address by Registry
1235=MAC Address Setting (Hexadecimal)
1236=Current MAC Address
1237=New MAC Address
