Page1=LNB && Switch
Page2=天線設定
Page3=過濾器
Page10=電纜設定
Page11=過濾器
Page20=地面廣播設定
Page21=過濾器
Ok=確定
Cancel=取消
Dialog1=衛星資訊/頻道資訊
Dialog2=頻點資訊
Dialog3=PID資訊
Dialog4=關於VisionData
String1=該頻點已存在。
String2=無法從當地接收到該衛星!
String3=輸入字元不能超過4個
String4=輸入的PID值應介於Hex: 0015-1FFE.
String5=輸入的PID值應介於Dec: 21-8190.
String6=該PID值已存在。
String7=確定要刪除目前PID值嗎?
String8=請先鎖定目前的頻點。
String9=過濾器沒有啟動，請重新鎖定。
String10=無法卸載該PID，請重試。
String11=該值必須低於45000
String12=錯誤! PID值不能為空!!!
String13=輸入的PID值介於21到8190(Hex: 0015-1FFE)!
String14=角度值必須介於0--3600
String15=頻率值無效，必須介於950-14000
String16=符號率值無效，必須介於900-45000
String17=極性設定無效。
String18=無法初始化硬體裝置，重啟系統?
String19=該衛星已存在。
String20=確定要刪除目前的衛星嗎?
String21=過濾器正在工作，無法刪除目前頻點。
String22=目前的頻點已被修改。鎖定的頻點不是目前的頻點，請先鎖定目前的頻點。
String23=日誌檔案大於50M，要清除它嗎? 如果否，它將不能再儲存任何新的日誌訊息。
String24=正在鎖定目前頻點，請等待......
String25=程式將結束，確定要保存已改變的設定和數據嗎?
String26=確定要恢復上次保存的設定和數據嗎?
String27=確定要刪除目前的頻點嗎?
String28=正在搜尋訊息，請等待......
String29=確定要刪除所有的頻點嗎?
String30=該頻道名稱已存在。
String31=確定要刪除目前的頻道嗎?
String32=請先鎖定目前的頻道。
String33=目前的頻道已被修改。鎖定的頻道不是目前的頻道，請先鎖定目前的頻道。
String34=載入該PID失敗
String35=卸載該PID失敗
String36=隱藏
String37=顯示
String38=關於
String39=退出
String40=衛星名稱不能是空的!
String41=衛星角度值不能是空的!
String42=Fail to read the hardware's MAC address. Please reboot Windows and try again!
String43=MAC address initialized, reboot Windows for the MAC address to take effect?
1001=衛星列表/頻道列表
1003=衛星/頻道
1004=新增
1005=編輯
1006=刪除
1008=幫助
1009=應用
1011=語言
1013=訊號強度
1014=訊號品質
1017=天線類型
1018=Fixed
1019=DiSEqC 1.2 (motor)
1020=USALS (motor)
1021=LNB電源
1022=22KHz Tone
1030=垂直
1031=水平
1036=增加
1037=刪除
1038=設置向東極限
1039=設置向西極限
1040=取消極限設定
1041=轉到零的位置
1042=轉到衛星
1043=十進制
1044=十六進制
1045=自動設置多重播放PIDs
1046=使用硬體的MAC地址
1047=從撥號連接的IP地址中計算MAC地址
1048=從網路卡的IP地址中計算MAC地址
1049=從下列的IP地址中計算MAC地址
1054=IP-Data Version 1.8.0.1
1055=Copyright (C) 2004-2006
1056=確定
1057=衛星
1058=天線選擇
1059=天線類型
1060=衛星
1061=角度
1065=頻點選擇
1066=頻點
1067=頻率
1068=符號率
1072=極化方式
1073=馬達設定
1074=經度
1075=緯度
1076=角度
1077=仰角
1079=向東旋轉
1080=向西旋轉
1081=嘗試鎖台
1082=正在搜尋....
1083=Unicast(internet)過濾器設定
1084= IP 到 MAC 前置
1087=Default PIDs
1088=Unicast PID
1089=Broadcast PID
1090=Multicast PID
1094=Proxy IP 地址
1095=Proxy IP 地址
1096=Port
1098=載入
1099=卸載
1100=LNB設定
1101=LNB
1102=LNB震盪頻率1
1103=LNB震盪頻率2
1105=DiSEqC 
1106=Tone/Data
1111=名稱
1112=角度
1113=新增
1115=符號率
1116=頻率
1118=垂直
1119=水平
1129=十六進制(0015-1FFE)
1130=十進制(21-8190)
1131=PID值:
1132=刪除
1134=頻率:
1137=KHz(40000 ~ 870000 KHz)
1141=符號率:
1143=Ksps(0 ~ 7000 Ksps)
1144=QAM大小:
1150=頻道資訊
1151=嘗試鎖台
1157=Switch設置
1159=PID類型:
1162=MHz
1163=Ksps
1164=MHz
1165=Ksps
1166=復原
1167=馬達位置
1168=位置:
1170=轉至
1171=設定
1173=數據統計
1176=Bytes
1177=收到
1178=錯誤
1179=總計
1180=Packets
1181=收到
1182=錯誤
1183=總計
1184=速度
1193=Mbytes
1194=Mbytes
1195=Mbytes
1196=KPackets
1197=KPackets
1198=KPackets
1199=Kbps
1200=嘗試鎖台
1201=鎖定所有頻點
1202=頻率
1204=頻寬
1206=Step
1208=頻道資訊
1209=KHz(51000 ~ 860000 KHz)
1210=MHz
1211=MHz(1 ~ 8 MHz)
1212=MAC 地址
162=更改 MAC 地址
1214=更改
1221=儲存
1222=自定 MAC 地址
1235=設定 MAC 地址 (16進位)
1236=目前的 MAC 地址
1237=新的 MAC 地址
