Page1=Conmutador LNB
Page2=Configuración de parabólica
Page3=Filtro
Page5=Estadísticas
Page10=Configuración de cable
Page11=Filtro
Page20=Configuración terrestre
Page21=Filtro
Ok=Aceptar
Cancel=Cancelar
Dialog1=Info de satélite/canal
Dialog2=Info de transpondedor
Dialog3=Info de PID
Dialog4=Acerca de WinData
String1=El transpondedor ya existe
String2=No se puede alcanzar este satélite desde su ubicación.
String3=No se pueden introducir más de cuatro caracteres.
String4=Datos de entrada PID entre Hex: 0015-1FFE.
String5=Datos de entrada PID entre Dec: 21-8190
String6=Este PID ya existe
String7=¿Est?seguro de eliminar el PID actual?
String8=Primero fije con éxito el transpondedor actual.
String9=El filtro no se inicia, fíjelo de nuevo.
String10=No se puede descargar este PID, vuelva a intentarlo.
String11=Este valor debe ser inferior a 45000.
String12=Error. El campo Datos PID no puede estar vacío.
String13=Datos de entrada PID entre 21 y 8190 (Hex: 0015-1FFE)
String14=El valor angular debe estar entre 0 y 3600
String15=Datos de frecuencia no válidos, deben estar entre 950 y 14000.
String16=Datos de Symbol rate no válidos, deben estar entre 900 y 45000.
String17=La polaridad no es válida.
String18=No se puede iniciar la información de hardware, reboot Windows?
String19=Este satélite ya existe.
String20=¿Est?seguro de querer eliminar el satélite actual?
String21=No se puede detener el filtro por lo que no puede eliminarse el transpondedor actual.
String22=El transpondedor actual se ha cambiado. El transpondedor fijado no es el mismo que el transpondedor actual; fije, por favor, primero el transpondedor actual.
String23=El tamaño del archivo de registro es superior a 50Mb. ¿Desea borrarlo? En caso contrario, no se podr?guardar ningún otro mensaje.
String24=Fijando, espere......
String25=La aplicación se va a cerrar, ¿Guardar los datos y valores cambiados?
String26=La aplicación recuperar?los valores y los datos ¿Est?seguro?
String27=¿Est?seguro que desea eliminar el transpondedor actual?
String28=Explorando, espere?
String29=¿Est?seguro que desea eliminar todos los transpondedores?
String30=Este canal ya existe.
String31=¿Est?seguro que desea eliminar el canal actual?
String32=Fije primero el canal actual.
String33=Canal actual cambiado. El canal fijado no es el canal actual; fije primero el canal actual.
String34=Error al cargar este PID
String35=Error al descargar este PID
String36=Ocultar
String37=Mostrar
String38=Acerca de
String39=Salir
String40=El campo Nombre de satélite no puede estar vacío.
String41=El campo de valor angular de satélite no puede estar vacío.
String42=Fail to read the hardware's MAC address. Please reboot Windows and try again!
String43=MAC address initialized, reboot Windows for the MAC address to take effect?
1001=Lista de satélite/canal
1003=Satélite/Canal
1004=Nuevo
1005=Editar
1006=Eliminar
1008=Ayuda
1009=Aplicar
1011=Idioma
1013=Fuerza
1014=Calidad
1017=Tipo de Disco
1018=Fijado
1019=DiSEqC 1.2 (motor)
1020=USALS (motor)
1021=Alimentación LNB
1022=Tono 22KHz
1030=Vertical
1031=Horizontal
1036=Añadir
1037=Eliminar
1038=Definir límite Este
1039=Definir límite Oeste
1040=Cancelar límite
1041=Ir a Cero
1042=Ir a Satélite
1043=Decimal
1044=Hexadecimal 
1045=Definir PID multicast automáticamente
1046=Utilizar dirección MAC del hardware
1047=Calcular dirección MAC desde dirección IP de conexión telefónica
1048=Calcular dirección MAC desde dirección IP de tarjeta de red
1049=Calcular dirección MAC desde la siguiente dirección IP
1054=IP-Data Versión 1.8.0.1
1055=Copyright (C) 2004-2006
1056=Aceptar 
1057=Satélite
1058=Opciones de parabólica
1059=Tipo de Disco
1060=Satélite
1061=Grados
1065=Opciones de transpondedor
1066=Transpondedor
1067=Frecuencia
1068=Symbol Rate
1072=Polarización
1073=Configuración de motor
1074=Longitud
1075=Latitud
1076=Grados 
1077=Elevación
1079=Girar Este
1080=Girar Oeste
1081=Prueba de fijado
1082=Escasear....
1083=Configuración de filtro Unicast (Internet)
1084=Prefijo de IP a MAC
1087=PID predeterminada
1088=PID Unicast
1089=PID de retransmisión
1090=PID Multicast
1094=Dirección IP de proxy
1095=Dirección IP de proxy
1096=Puerto
1098=Cargar
1099=Descargar
1100=Configuración LNB
1101=LNB
1102=LNB Frec.1
1103=LNB Frec.2
1105=DiSEqC
1106=Tone/Data
1111=Nombre
1112=Grados
1113=Nuevo
1115=Symbol Rate
1116=Frecuencia
1118=Vertical
1119=Horizontal
1129=Hexadecimal(0015-1FFE)
1130=Decimalización(21-8190)
1131=Datos PID:
1132=Eliminar
1134=Frecuencia:
1137=KHz(40000 ~ 870000 KHz)
1141=Symbol Rate:
1143=Ksps(0 ~ 7000 Ksps)
1144=Tamaño QAM:
1150=Info de canal
1151=Prueba de fijado
1157=Configuración de cambio
1159=Tipo de PID:
1162=MHz
1163=Ksps
1164=MHz
1165=Ksps
1166=Recuperar
1167=Posición de motor
1168=Posición:
1170=Ir a
1171=Definir
1173=Estadísticas de datos
1176=Bytes
1177=Recibir
1178=Error
1179=Total
1180=Paquetes
1181=Receive
1182=Error
1183=Total
1184=Velocidad
1193=Mbytes
1194=Mbytes
1195=Mbytes
1196=KPackets
1197=KPackets
1198=KPackets
1199=Kbps
1200=Prueba de fijado
1201=Exploración completa
1202=Frecuencia
1204=Ancho de banda
1206=Paso
1208=Info de canal
1209=KHz(51000 ~ 860000 KHz)
1210=MHz
1211=MHz(1 ~ 8 MHz)
1212=Dirección MAC
162=Change MAC Address
1214=Change
1221=Save
1222=Set MAC Address by Registry
1235=MAC Address Setting (Hexadecimal)
1236=Current MAC Address
1237=New MAC Address
