Page1=LNB && Switch
Page2=Schotelinstelling
Page3=Filter
Page5=Statistieken
Page10=Kabelinstelling
Page11=Filter
Page20=Aardse instelling
Page21=Filter
Ok=OK
Cancel=Annuleren
Dialog1=Satellietinfo / Kanaalinfo
Dialog2=Transponderinfo
Dialog3=PID-info
Dialog4=Info over WinData
String1=De transponder bestaat al
String2=Deze satelliet is vanaf deze locatie niet bereikbaar!
String3=Kan niet meer dan vier tekens invoeren
String4=Geef een data-PID op tussen hexadecimaal 0015 en 1FFE.
String5=Geef een data-PID op tussen decimaal 21 en 8190.
String6=Deze PID bestaat al.
String7=Wilt u de huidige PID verwijderen?
String8=Lock de huidige transponder eerst
String9=Het filter start niet, lock het opnieuw
String10=De PID kan niet ontladen worden, probeer het opnieuw.
String11=De waarde moet minder zijn dan 45000.
String12=Fout! PID-gegevens niet ingevuld!!!
String13=Geef een data-PID op tussen 21 en 8190 (hexadecimaal 0015 en 1FFE)!
String14=Graden moeten tussen 0 en 3600 zijn
String15=Frequentie is onjuist, moet tussen 950 en 14000 zijn.
String16=Symboolsnelheid is ongeldig, moet tussen 900 en 45000 zijn.
String17=Polariteit is ongeldig
String18=Hardware-informatie kan niet geinitialiseerd worden. Reboot Windows?
String19=Deze satelliet bestaat al.
String20=Wilt u de huidige satelliet verwijderen?
String21=Filter kan niet gestopt worden, dus de huidige transponder kan niet verwijderd worden.
String22=De huidige transponder is al veranderd. De gelockte transponder is niet de huidige transponder. Lock de huidige transponder eerst.
String23=Logbestand is groter dan 50M bytes. Wilt u het leegmaken? Zo niet, dan kan er niet meer gelogd worden.
String24=Bezig met locken. Even wachten...
String25=De toepassing wordt afgesloten. Veranderde instellingen en gegevens opslaan?
String26=De toepassing herstelt de instellingen en gegevens. Weet u het zeker?
String27=Wilt u de huidige transponder verwijderen?
String28=Bezig met scannen. Even wachten...
String29=Wilt u de alle transponders verwijderen?
String30=Het kanaal bestaat al.
String31=Wilt u het huidige kanaal verwijderen?
String32=Lock het huidige kanaal eerst.
String33=Het huidige kanaal is al veranderd. Het gelockte kanaal is niet het huidige kanaal. Lock het huidige kanaal eerst.
String34=Kan deze PID niet laden
String35=Kan deze PID niet ontladen
String36=Verbergen
String37=Tonen
String38=Info
String39=Afsluiten
String40=Satellietnaam kan niet leeg zijn!
String41=Satellietgraden kan niet leeg zijn!
String42=Fail to read the hardware's MAC address. Please reboot Windows and try again!
String43=MAC address initialized, reboot Windows for the MAC address to take effect?
1001=Satellietlijst / kanaallijst
1003=Satelliet / kanaal
1004=Nieuw
1005=Bewerken
1006=Verwijderen
1008=Help
1009=Toepassen
1011=Taal
1013=Sterkte
1014=Kwaliteit
1017=Schoteltype
1018=Vast
1019=DiSEqC 1.2 (motor)
1020=USALS (motor)
1021=LNB-voeding
1022=22 kHz-toon
1030=Verticaal
1031=Horizontaal
1036=Toevoegen
1037=Verwijderen
1038=Oostlimiet instellen
1039=Westlimiet instellen
1040=Limiet annuleren
1041=Ga naar nulpunt
1042=Ga naar satelliet
1043=Decimaal
1044=Hexadecimaal
1045=Multicast-PID automatisch instellen
1046=MAC-adres van hardware gebruiken
1047=MAC-adres berekenen uit IP-adres van inbelverbinding
1048=MAC-adres berekenen uit IP-adres van netwerkkaart
1049=MAC-adres berekenen uit het volgende IP-adres 
1054=IP-Data Versie 1.8.0.1
1055=Auteursrecht (C) 2004-2006
1056=OK
1057=Satelliet
1058=Schotelopties
1059=Schoteltype
1060=Satelliet
1061=Graden
1065=Transponderopties
1066=Transponder
1067=Frequentie
1068=Symbool Rate
1072=Polarisatie
1073=Motorinstellingen
1074=lengtegraad
1075=breedtegraad
1076=Graden
1077=Hoogte
1079=Naar het oosten
1080=Naar het westen
1081=Locktest
1082=Scannen...
1083=Unicast(internet) Filterinstelling
1084=Voorvoegsel van IP naar MAC
1087=Standaard-PID’s
1088=Unicast-PID
1089=Broadcast PID
1090=Multicast-PID
1094=Proxy IP-adres
1095=Proxy IP-adres
1096=Port
1098=Laden
1099=Ontladen
1100=LNB-instelling
1101=LNB
1102=LNB freq 1
1103=LNB freq 2
1105=DiSEqC
1106=Tone/Data
1111=Naam
1112=Graden
1113=Nieuw
1115=Symboolsnelheid
1116=Frequentie
1118=Verticaal
1119=Horizontaal
1129=Hexadecimaal(0015-1FFE)
1130=Decimaal(21-8190)
1131=PID gegevens:
1132=Verwijderen
1134=Frequentie:
1137=KHz(40000 ~ 870000 KHz)
1141=Symboolsnelheid:
1143=Ksps(0 ~ 7000 Ksps)
1144=QAM-grootte:
1150=Kanaalinfo
1151=Locktest
1157=Switchinstelling
1159=PID Type:
1162=MHz
1163=Ksps
1164=MHz
1165=Ksps
1166=Herstellen
1167=Motorpositie
1168=Positie:
1170=Ga naar
1171=Instellen
1173=Gegevensstatistiek
1176=Bytes
1177=Ontvangen
1178=Fout
1179=Totaal
1180=Pakketten
1181=Receive
1182=Error
1183=Total
1184=Snelheid
1193=Mbytes
1194=Mbytes
1195=Mbytes
1196=KPakketen
1197=KPakketen
1198=KPakketen
1199=Kbps
1200=Locktest
1201=Volledige scan
1202=Frequentie
1204=Bandbreedte
1206=Stap
1208=Kanaalinfo
1209=KHz(51000 ~ 860000 KHz)
1210=MHz
1211=MHz(1 ~ 8 MHz)
1212=MAC-adres
162=Change MAC Address
1214=Change
1221=Save
1222=Set MAC Address by Registry
1235=MAC Address Setting (Hexadecimal)
1236=Current MAC Address
1237=New MAC Address
