Page1=LNB && 选择开关
Page2=天线设置
Page3=过滤器
Page10=电缆设置
Page11=过滤器
Page20=地面设置
Page21=过滤器
Ok=确定
Cancel=取消
Dialog1=卫星信息/频道信息
Dialog2=频点信息
Dialog3=PID信息
Dialog4=关于VisionData
String1=该频点已存在。
String2=无法从当地接收到该卫星!
String3=输入字符不得超过4个
String4=输入的数据PID值介于Hex: 0015-1FFE.
String5=输入的数据PID值介于Dec: 21-8190.
String6=该PID值已经存在。
String7=确定要删除当前PID值吗？
String8=请首先锁定当前频点。
String9=过滤器没有启动，请重新锁定。
String10=无法卸载该PID，请重试。
String11=该值必须低于45000
String12=错误，PID值不能为空！！！
String13=输入的数据PID值介于21到8190(Hex: 0015-1FFE)!
String14=角度值必须是0--3600
String15=频率值无效，必须是950-14000
String16=符号率值无效，必须是900-45000
String17=极化方式无效。
String18=无法初始化硬件信息，本程序将退出, reboot Windows?
String19=该卫星已经存在。
String20=确定要删除当前卫星吗？
String21=过滤器正在工作，无法删除当前频点。
String22=当前频点已经修改，锁定的频点不是当前频点，请首先锁定当前频点。
String23=日志文件大于50M，要清除它吗？如果否，它将不能再存储进任何新的日志信息。
String24=正在锁定信号，请等待......
String25=程序将退出，确定要保存改变的设置和数据吗？
String26=确定恢复上次保存的设置和数据吗？
String27=确定要删除当前频点吗？
String28=正在搜索信号，请等待......
String29=确定要删除所有频点吗？
String30=该频道名已存在。
String31=确定要删除当前频道吗？
String32=请首先锁定当前频道。
String33=当前频道已经修改，锁定的频道不是当前频道，请首先锁定当前频道。
String34=加载该PID失败
String35=卸载该PID失败
String36=隐藏
String37=显示
String38=关于
String39=退出
String40=卫星名不能为空!
String41=卫星角度值不能为空! 
String42=Fail to read the hardware's MAC address. Please reboot Windows and try again!
String43=MAC address initialized, reboot Windows for the MAC address to take effect?
1001=卫星列表/频道列表
1003=卫星/频道
1004=新建
1005=编辑
1006=删除
1008=帮助
1009=应用
1011=语言
1013=信号强度
1014=信号质量
1017=天线类型
1018=Fixed
1019=DiSEqC 1.2 (motor)
1020=USALS (motor)
1021=LNB电源
1022=22KHz Tone
1030=垂直
1031=水平
1036=增加
1037=删除
1038=设置东极限
1039=设置西极限
1040=取消极限设置
1041=转到零位置
1042=转到卫星
1043=十进制
1044=十六进制
1045=自动设置多播PIDs
1046=使用本硬件的MAC地址
1047=从拨号连接的IP地址中计算MAC地址
1048=从网卡的IP地址中计算MAC地址
1049=从下列IP地址中计算MAC地址
1054=IP-Data Version 1.8.0.1
1055=Copyright (C) 2004-2006
1056=确定
1057=卫星
1058=天线选择
1059=天线类型
1060=卫星
1061=角度
1065=频点选择
1066=频点
1067=频率
1068=符号率
1072=极化方式
1073=马达设置
1074=经度
1075=纬度
1076=角度
1077=仰角
1079=向东转动
1080=向西转动
1081=尝试锁台
1082=正在搜索....
1083=Unicast(internet)过滤器设置
1084= IP 到 MAC 前缀
1087=默认PIDs
1088=单播PID
1089=广播PID
1090=多播PID
1094=代理IP地址
1095=代理IP地址
1096=端口
1098=加载
1099=卸载
1100=LNB设置
1101=LNB
1102=LNB本振频率1
1103=LNB本振频率2
1105=DiSEqC 
1106=Tone/Data
1111=名称
1112=角度
1113=新建
1115=符号率
1116=频率
1118=垂直
1119=水平
1129=十六进制(0015-1FFE)
1130=十进制(21-8190)
1131=PID值:
1132=删除
1134=频率:
1137=KHz(40000 ~ 870000 KHz)
1141=符号率:
1143=Ksps(0 ~ 7000 Ksps)
1144=QAM大小:
1150=频道信息
1151=尝试锁台
1157=Switch设置
1159=PID类型:
1162=MHz
1163=Ksps
1164=MHz
1165=Ksps
1166=恢复
1167=马达位置
1168=位置:
1170=转至
1171=设置
1173=数据统计
1176=字节
1177=正确
1178=错误
1179=总计
1180=数据包
1181=正确
1182=错误
1183=总计
1184=速度
1193=兆字节
1194=兆字节
1195=兆字节
1196=千包
1197=千包
1198=千包
1199=Kbps
1200=尝试锁台
1201=全频点扫台
1202=频率
1204=带宽
1206=步长
1208=频道信息
1209=千赫兹(51000 ~ 860000 千赫兹)
1210=兆赫兹
1211=兆赫兹(1 ~ 8 兆赫兹)
1212=MAC 地址
162=Change MAC Address
1214=Change
1221=Save
1222=Set MAC Address by Registry
1235=MAC Address Setting (Hexadecimal)
1236=Current MAC Address
1237=New MAC Address
