Page1=LNB &&Коммутатор
Page2=Настройка антенны
Page3=Фильтр
Page5=Статистика
Page10=Параметр кабеля
Page11=Фильтр
Page20=Параметр настройки наземного приемника 
Page21=Фильтр
Ok=OK
Cancel=Отмена
Dialog1=Данные о спутнике/Данные о канале
Dialog2=Данные о транспондере
Dialog3=Данные о PID
Dialog4=Cправка по VisionData
String1=Этот транспондер уже существует.
String2=Спутник находится вне зоны досягаемости для Вашего места.
String3=Нельзя вводить более четырех символов.
String4=Значение PID в Hex формате должно быть в пределах 0015-1FFE.
String5=Значение PID в Dec формате должно быть в пределах 21-8190.
String6=Такой PID уже существует.
String7=Вы уверены что хотите удалить текущий PID?
String8=Сначала произведите захват нужного транспондера.
String9=Фильтр не запущен. Пожалуйста, повторите попытку захвата. 
String10=Не удается удалить данный PID. Пожалуйста, повторите попытку.
String11=Данная величина не должна превышать 45000.
String12=Ошибка! Отсутствуют данные PID!!!
String13=Значение PID должно быть между 21 и 8190 (Hex:0015-1FFE)!
String14=Значение угла должно быть в пределах 0-360.
String15=Неверное значение частоты. Оно должно быть в диапазоне 950-14000.
String16=Неверное скорости потока данных. Оно должно быть в диапазоне 900-45000.
String17=Неверная поляризация.
String18=Не опознаются параметры оборудования. Перезагрузить Windows?
String19=Данный спутник уже существует.
String20=Вы уверены, что хотите удалить этот спутник?
String21=Не удается остановить фильтр, чтобы удалить этот транспондер.
String22=Действующий транспондер уже изменен. Захваченный транспондер не используется в настоящий момент; сначала произведите захват нужного транспондера. 
String23=Размер логфайла более 50 Мбайт. Если его не уменьшить, то сообщения не будут сохранятся.
String24=Идет процесс захвата. Ждите.....
String25=Приложение будет закрыто. Сохранить текущие настройки и данные?
String26=Настройки и данные будут восстановлены. Продолжать?
String27=Вы уверены, что хотите удалить этот транспондер?
String28=Идет поиск. Ждите.
String29=Вы уверены, что хотите удалить все транспондеры?
String30=Этот канал уже существует.
String31=Вы уверены что хотите удалить этот канал?
String32=Сначала произведите захват текущего канала.
String33=Действующий канал уже изменен. Захваченный канал не используется в настоящий момент; сначала произведите захват текущего канала. 
String34=Ошибка при загрузке PID.
String35=Ошибка при выгрузке PID.
String36=Скрыть
String37=Отобразить
String38=О программе
String39=Выход
String40=Имя спутника должно быть задано!
String41=Положение спутника должно быть задано! 
String42=Не читается MAC адрес. Перезагрузите Windows и попробуйте еще раз!
String43=MAC адрес определен. Перезагрузить Windows для активации MAC адреса?
1001=Список спутников/Список каналов
1003=Спутник/Канал
1004=Новый
1005=Изменить
1006=Удалить
1008=Справка
1009=Применить
1011=Язык
1013=Уровень
1014=Качество
1017=Тип антенны
1018=Зафиксирован
1019=DiSEqC 1.2 (мотор)
1020=USALS (мотор)
1021=Питание LNB
1022=22 кГц
1030=Вертикальная
1031=Горизонтальная
1036=Добавить
1037=Удалить
1038=Вост. предел
1039=Запад. предел
1040=Убрать ограничения
1041=Перейти к нулю
1042=Перейти к спутнику
1043=Десятичный
1044=Шестнадцатеричный
1045=Автоматически установить широковещательные PID 
1046=Использовать аппаратный MAC адрес
1047=Определить MAC адрес по IP адресу Dial-up соединения
1048=Определить MAC адрес по IP адресу сетевой платы
1049=Определить MAC адрес по следующим IP адресам
1054=IP-Data версии 1.8.0.2
1055=Copyright (C) 2004-2006
1056=OK
1057=Спутник
1058=Параметры антенны
1059=Тип антенны
1060=Спутник
1061=Положение
1065=Параметры транспондера
1066=Транспондер
1067=Частота
1068=Скорость потока
1072=Поляризация
1073=Параметры мотора
1074=Долгота
1075=Широта
1076=Градусы
1077=Возвышение
1079=Двигать на восток
1080=Двигать на запад
1081=Проверка захвата
1082=Сканирование....
1083=Настройка однонаправленного (Интернет) фильтра
1084=IP для MAC-префикса 
1087=Исходный PID
1088=Однонаправленный PID
1089=Трансляционный PID
1090= Широковещательный PID
1094=Proxy IP-адрес
1095=Proxy IP-адрес
1096=Порт
1098=Загрузить
1099=Выгрузить
1100=Настройка LNB
1101=LNB
1102=Част.1 LNB 
1103=Част.2 LNB
1105=DiSEqC
1106=Тон/Данные
1111=Имя
1112=Градус
1113=Новый
1115=Скорость потока
1116=Частота
1118=Вертикальная
1119=Горизонтальная
1129=Шестнадцатеричное(0015-1FFE)
1130=Десятичное значение(21-8190)
1131=Данные PID:
1132=Удалить
1134=Частота:
1137=кГц(40000 ~ 870000кГц)
1141=Скорость потока:
1143=кс/с(0 ~ 7000 ксим/с)
1144=Значение QAM:
1150=Инфо. Канала
1151=Проверка захвата
1157=Настройки переключателя
1159=Тип PID:
1162=МГц
1163=кс/сек
1164=МГц
1165=кс/сек
1166=Восстановить
1167=Положение мотора
1168=Положение:
1170=Переход
1171=Задать
1173=Статистика данных
1176=Байты
1177=Принимать
1178=Ошибка
1179=Общий
1180=Пакеты
1181=Принимать
1182=Ошибка
1183=Общий
1184=Скорость
1193=Mбайты
1194=Mбайты
1195=Mбайты
1196=кпакетов
1197=кпакетов
1198=кпакетов
1199=Kbps
1200=Проверка захвата
1201=Полное сканирование
1202=Частота
1204=Полоса частот
1206=Шаг
1208=Инфо. Канала
1209=кГц(51000 ~ 860000 кГц)
1210=MГц
1211=MГц(1 ~ 8 MГц)
1212=MAC адреc
162=Замена MAC адреса
1214=Изменить
1221=Сохранить
1222=Задать зарегистрированный MAC адрес
1235=Ввести MAC адрес (шестнадцатиричный)
1236=Текущий MAC адрес
1237=Новый MAC адрес
